#1280@60 - разрешение монитора 1280х1024, 60 Герц
#1280@75 - разрешение монитора 1280х1024, 75 Герц
#1024@75 - разрешение монитора 1024х768, 75 Герц
#800@75 - разрешение монитора 800х600, 75 Герц
#com3 - перенаправление клиентского COM1 в COM3 на терминальном сервере
#fdd - включить на тонком клиенте доступ к локальному флоппи-диску \\tsclient\fdd
#usb - включить на тонком клиенте доступ к локальному USB-диску \\tsclient\usb
#cdrom - включить на тонком клиенте доступ к локальному CDROM-диску \\tsclient\cdrom
#
# имя		MAC-адрес	группы		#	#комментарии
#thinstation01 	0013D409A812 	1024@75 cdrom fdd usb	#192.168.0.21

thin_1	0030676430AE    1280@60
